# 公司名称：江苏杰东通信科技有限公司

# 项目名称：援西非国家经济共同体总部办公楼项目

**NVR接入实现功能（硬盘录像机NVR，DHI-NVR5864-EI）**

1. 支持多画面预览，支持1\*1、2\*2、3\*3、4\*4 画面输出
2. 支持录像回放，支持查看任意时间内的录像内容，根据通道和设备类型查询录像并进行回放。
3. 选中预览的视频画面，支持云台控件操作功能（摄像头支持），可上、下、左、右调整摄像头位置;可进行摄像头调焦，放大或缩小监控画面。
4. 支持手动截图和录像功能，以文件形式返回给前端用户自行进行存储

**门禁接入实现功能（双门门禁控制器，DHI-ASC2202C-D）**

1. 人员管理：通过人员管理功能，查看/查询已有人员，支持手动添加、删除人员
2. 门禁事件：通过门禁事件功能，查询门禁进出入记录，支持按条件查询，导出记录表格
3. 权限管理：通过权限管理功能，对指定人员(或批量)进行权限添加、删除
4. 远程控门：通过远程控门功能，对选定门进行远程控制